Kontrollblatt Leiter

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Name Prüfer:**  |  | **Visum:** |  |
| **Kontrolldatum:** |  |
| **Nächste Prüfung:** |  |
|  |  |  |
| **Inventar-Nr. der Leiter/ des Trittes:**  |  |
|  |  | Bild der Leiter |
| **Hersteller der Leiter:** |  |
|  |  |  |
| **Standort/ Abt der Leiter:**  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Art der Leiter:** | 🞏 Anlegeleiter | 🞏 Schiebeleiter |
| 🞏 Plattform-Leiter | 🞏 Bockleiter |
| 🞏 Trittleiter (kurz) | 🞏 Ausziehleiter |
| 🞏 Sonstige | 🞏 Mehrzweck. L |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Werkstoff:** | 🞏 Aluminium | 🞏 Stahl |
| 🞏 Kunststoff | 🞏 Edelstahl |
| 🞏 Holz | 🞏  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Anzahl Sprossen:** |  |  |
|  |  |  |
| **Leiterlänge:** |  | Meter  |
|  |  |  |

**Prüfkriterien:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **1. Holmen 🗷 = i.O.** |  | **2. Sprossen/ Stufen/ Plattform 🗷 = i.O.** |
|  |  |
| Verformung 🞏 | Verformung 🞏 |
| Beschädigung (z.B. Risse) 🞏 | Beschädigung 🞏 |
| Scharfe Kanten, Splitter, Grat 🞏 | Scharfe Kanten, Splitter, Grat 🞏 |
| Abnutzung 🞏 | Verbindung zum Holm 🞏 |
| Schutzbehandlung (bei Holz) 🞏 | Abnutzung 🞏 |
|  |  |  |
| **3. Spreizsicherungen** Wenn vorhanden: **🗷 = i.O.** |  | **4. Beschlagteile** Wenn vorhanden: **🗷 = i.O.** |
|  |  |
| Vollständigkeit/ Befestigung 🞏 | Beschädigung/ Korrosion 🞏 |
| Funktionsfähigkeit 🞏 | Vollständigkeit/ Befestigung 🞏 |
| Beschädigung // Korrosion 🞏 | Funktionsfähigkeit 🞏 |
|  | Abnutzung 🞏 |
|  | Schmierung (bei mechanischen Teilen) 🞏 |
|  |  |  |
| **5. Leiterfüsse / Trittfüße / Rollen 🗷 = i.O.** |  | **6. Zubehör** Wenn vorhanden: **🗷 = i.O.** |
|  |  |
| Gummifüsse / Füsse 🞏 | Holmenverlängerung 🞏 |
| Vollständigkeit/ Befestigung 🞏 | Fussverbreitung 🞏 |
| Abnutzung/ Beschädigung 🞏 | Wandabstützung 🞏 |
| Funktionsfähigkeit (z.B. zu harter Gummi) 🞏 | Piktogramm 🞏 |
|  | Betriebsanleitung 🞏 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **7. Kontrollergebnis** |  | **Bemerkungen** |
|  |  |  |
| **Leiter/ Tritt i. O. und verwendungsfähig 🞏** |  |  |
| **Reparatur notwendig 🞏** |  |  |
| **Leiter/ Tritt sofort aussondern 🞏** |  |  |